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1. [bookmark: _Toc231551350]Требования к системе
Для работы ПМК КСКМ Акваимпульс необходимо наличие установленного пакета программ «Логос» (запись №5045 в реестре российского ПО от 03.12.2018) и среды динамического моделирования технических систем SimInTech (запись №2379 в реестре российского ПО от 15.12.2016). Дистрибутив «Логос» можно устанавливать, как для текущего пользователя, так и для всех пользователей на компьютере. Требования к аппаратному и программному обеспечению при работе с ПМК КСКМ Акваимпульс соответствуют требованиям устанавливаемых компонент пакета программ «Логос».

	ВНИМАНИЕ!
	Для установки компонентов пакета программ «Логос» «для всех пользователей» и среды SimInTech требуются права администратора




	Требования к аппаратному обеспечению для клиентского рабочего места при работе с графическими компонентами пакета программ «Логос»
«Логос Препост», «SciencificView»

	Элемент
	Поддерживаемые и рекомендуемые

	CPU
	Минимально: 4 ядра

	
	Рекомендуется: 6 ядер

	
	Оптимально: 10 ядер

	Платформа
	x64

	Хранение
	Минимум: 30 Гб свободного дискового пространства

	
	Рекомендуется: не менее 30 Гб свободного пространства на твердотельном диске (SSD)

	Память / ОЗУ



	Минимум: 8 ГБ

	
	Рекомендуется: 32 ГБ

	
	Оптимально: 64 ГБ или больше

	
	Для расчетных задач, требующих построения объемной сеточной модели средствами Логос Препост, объем оперативной памяти должен рассчитываться по формуле «1 ГБ на 1 млн ячеек сетки», то есть для сеточной модели размером 15 млн ячеек требуется 15 ГБ оперативной памяти

	Видеокарта

	Минимально: с 2 ГБ видеопамяти

	
	Рекомендуется: с 4 ГБ видеопамяти и более

	DirectX*
	Минимально: DirectX 11

	OpenGL*
	Минимально: OpenGL 3.2 

	
	Рекомендуется: OpenGL 4.5 и выше

	Разрешение экрана
	Монитор с разрешением 1920х1080 пикселов или выше




	Требования к программному окружению для клиентского рабочего места при работе с графическими компонентами пакета программ «Логос»
«Логос Препост», «SciencificView», 

	Добавлены версии операционных систем
· Windows 10 21H2

Прекращена поддержка
· Windows 7/8.1, Windows Server 2008/2012

Работоспособность компонент не гарантируется
· Windows Server 2016/2019



 
 
	Требования к программному окружению для клиентского рабочего места при работе с расчетными модулями пакета программ «Логос»

	Добавлены версии операционных систем
· Windows 10 21H2

 Счетный модуль собраны с MS MPI 8.1
 



Дополнительные программы
Для полнофункциональной работы компонентов необходима установка дополнительных приложений (если они отсутствуют в системе), таких как:
· Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable;
· MS-MPI 8.1. 
Приложения входят в состав дистрибутива Логос. При установке компонентов в режиме «для всех пользователей», они автоматически будут отмечены для установки. При установке «для текущего пользователя» приложения могут быть установлены позже с правами администратора.

1. [bookmark: _Toc231551351]Состав дистрибутива ПМК КСКМ Акваимпульс
К основным компонентам ПМК КСКМ Акваимпульс относятся:
· Дистрибутив пакета программ «Логос».
· Дистрибутив среды динамического моделирования технических систем SimInTech.
· Модифицированные компоненты пакета программ «Логос».
· Примеры задач.
К модифицированным компонентам и примерам задач ПМК КСКМ Акваимпульс прилагаются скрипты установки/удаления.


1. [bookmark: _Toc231551352]Установка ПМК КСКМ Акваимпульс
Для установки ПМК КСКМ необходимо сначала установить пакет программ «Логос» в соответствие с прилагаемой инструкцией по установке и активировать лицензию с помощью прилагаемого файла лицензии. Для активации необходимо запустить Панель управления сервером лицензий Логос, в появившемся окне аутентификации необходимо нажать на «Загрузить новую лицензию», выбрать прилагаемый файл лицензии и придумать пароль. Для просмотра лицензии в окне аутентификации необходимо ввести «logos_test» в качестве идентификатора организации и выбранный пароль.

Далее необходимо установить среду динамического моделирования технических систем SimInTech. Инструкция по установке располагается на сайте https://simintech.ru/.

Для установки обновлений компонентов пакета программ «Логос» необходимо: 
1. Скопировать каталог LOGOS-BACKUP (целиком) в корневой каталог дистрибутива нужной версии. Пример расположения папки LOGOS-BACKUP в дистрибутиве «Логос» версии 5.3.25.019: C:\Users\iipetrov\VNIIEF\LOGOS-5.3.25.019\LOGOS-BACKUP.    
2. Завершить все работающие компоненты дистрибутива пакета программ «Логос», которые будут обновляться.
3. Запустить скрипт install.cmd из командной строки с параметром <patch_file>, где <patch_file> - имя архива (патча), который необходимо установить. Архив должен находится в текущем каталоге. Пример командной строки: install.cmd logos_patch.tgz.
По окончании выполнения скрипта должно появиться сообщение «Обновление дистрибутива успешно завершено». В результате работы скрипта будут обновлены компоненты дистрибутива «Логос».
В каталоге, который был указан в пункте 1 будет создан каталог с номером для отката к предыдущему состоянию. Например при первом обновлении будет создан каталог ..\LOGOS-BACKUP\1.
Данный каталог необходим для возможности отката к предыдущему состоянию дистрибутива. В случае дальнейших обновлений, нумерация каталогов для восстановления будет увеличиваться.
Если в ходе обновлений компонентов дистрибутива в директории ..\LOGOS-BACKUP не был создан каталог с номером отката к предыдущему состоянию, и в окне терминала находится сообщение «Обновление дистрибутива завершено с ошибкой» с указанием конкретной ошибки, значит компоненты нужного дистрибутива не установились. Необходимо исправить ошибку или закрыть открытый компонент «Логос» и повторить действие из пункта 3.

[bookmark: _GoBack]Для корректной работы ПМК КСКМ в части проведения связанных расчетов с SimInTech зайдите из корневого каталога дистрибутива Логос в каталог LOGOS-MIP\addons\solvers_and_links и запустите следующие скрипты в указанной последовательности:
· set_simintech_path.cmd;
· add_simintech_solver.cmd;
· add_simintech-simple_link.cmd.

Для установки обновлений примеров дистрибутива пакета программ «Логос» необходимо:
1. Скопировать каталог EXAMPLES-BACKUP (целиком) в корневой каталог дистрибутива нужной версии. Пример расположения папки EXAMPLES-BACKUP в дистрибутиве «Логос» версии 5.3.25.019: C:\Users\iipetrov\VNIIEF\LOGOS-5.3.25.019\EXAMPLES-BACKUP.    
2. Завершить все работающие компоненты дистрибутива пакета программ «Логос», которые будут обновляться.
3. Запустить скрипт install.cmd из командной строки с параметром <patch_file>, где <patch_file> - имя архива (патча), который необходимо установить. Архив должен находится в текущем каталоге. Пример командной строки: install.cmd examples_patch.tgz.
По окончании выполнения скрипта должно появиться сообщение «Обновление дистрибутива успешно завершено». В результате работы скрипта будут обновлены примеры дистрибутива «Логос».
В каталоге, который был указан в пункте 1 будет создан каталог с номером для отката к предыдущему состоянию. Например при первом обновлении будет создан каталог ..\EXAMPLES-BACKUP\1.
Данный каталог необходим для возможности отката к предыдущему состоянию дистрибутива. В случае дальнейших обновлений, нумерация каталогов для восстановления будет увеличиваться.
Если в ходе обновлений компонентов дистрибутива в директории ..\EXAMPLES-BACKUP не был создан каталог с номером отката к предыдущему состоянию, и в окне терминала находится сообщение «Обновление дистрибутива завершено с ошибкой» с указанием конкретной ошибки, значит компоненты нужного дистрибутива не установились. Необходимо исправить ошибку или закрыть открытый компонент «Логос» и повторить действие из пункта 3.


1. [bookmark: _Toc231551353]Модификация установленного ПМК КСКМ Акваимпульс
Для изменения установленных компонент необходимо завершить все работающие компоненты, обновить каталог LOGOS-BACKUP или EXAMPLES-BACKUP в корневом каталоге дистрибутива «Логос» и запустить скрипт install.cmd как при установке ПМК КСКМ Акваимпульс. Изменения пакета программ «Логос» при необходимости проводятся в соответствие с прилагаемой инструкцией по установке. Изменения среды динамического моделирования технических систем SimInTech при необходимости проводятся в соответствие с инструкцией по установке на сайте https://simintech.ru/.
1. [bookmark: _Toc231551354]Удаление ПМК КСКМ Акваимпульс
Для удаления компонент ПМК КСКМ Акваимпульс пакета программ Логос необходимо выполнить удаление обновлений компонент и обновлений примеров пакета программ «Логос».
Для удаления обновлений компонентов пакета программ «Логос» необходимо из каталога LOGOS-BACKUP (пример расположения в дистрибутиве «Логос» версии 5.3.25.019: C:\Users\iipetrov\VNIIEF\LOGOS-5.3.25.019\LOGOS-BACKUP) запустить скрипт restore.cmd из командной строки с параметром <version>, где <version> - версия (номер) каталога восстановления оригинальной установки «Логос». Пример командной строки: restore.cmd 1.
По окончании выполнения скрипта должно появиться сообщение «Восстановление дистрибутива успешно завершено».
Для удаления примеров компонентов пакета программ «Логос» необходимо из каталога EXAMPLES-BACKUP (пример расположения в дистрибутиве «Логос» версии 5.3.25.019: C:\Users\iipetrov\VNIIEF\LOGOS-5.3.25.019\EXAMPLES-BACKUP) запустить скрипт restore.cmd из командной строки с параметром <version>, где <version> - версия (номер) каталога восстановления оригинальной установки «Логос». Пример командной строки: restore.cmd 1.
По окончании выполнения скрипта должно появиться сообщение «Восстановление дистрибутива успешно завершено».
Удаление пакета программ «Логос» проводится в соответствие с прилагаемой инструкцией по установке. Удаление среды динамического моделирования технических систем SimInTech проводится в соответствие с инструкцией по установке на сайте https://simintech.ru/.
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